** Pressure based on load
17, P, 1.602564e+007
34, P, 1.602564e+007